**Planen Sie Ihren eigenen Arbeits- und Hautschutz für die Verarbeitung von Epoxidharzen. Beachten Sie dabei den „Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen“ und Hinweise der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.**

**Technische Schutzmaßnahmen: *zum Beispiel***

* Behälter beim Anmischen abdecken
* Rührgerät beim Anmischen auf niedrige Stufe stellen (niedrige Drehzahl)
* langen Rührstab benutzen
* bei Rollen ein Spritschutzschild anbringen
* Werkzeuge mit langen Stielen benutzen
* Einwegwerkzeuge benutzen
* Epoxidharze nah am Boden ausgießen
* ...

**Organisatorische Schutzmaßnahmen: *zum Beispiel***

* sich unterweisen lassen
* abgeschlossenen Mischbereich einrichten
* Arbeitsplatz und Werkzeuge sauber halten
* Gebrauchte Gebinde verschließen
* leere Gebinde entsorgen
* für ausreichende Belüftung sorgen
* ...

**Persönliche Schutzmaßnahmen: *zum Beispiel***

* Chemikalienschutzhandschuhe tragen
* lange Hose und langes Hemd tragen
* Augen- oder Gesichtsschutz verwenden
* Gummistiefel oder Nagelschuhe tragen
* ggf. Schürze, Schutzhose oder Schutzanzug verwenden
* ...

**Arbeitshygiene: *zum Beispiel***

* bei Hautkontakt Hände sofort waschen
* verschmutzte Kleidung sofort wechseln
* am Ende des Arbeitstages duschen und die Kleidung wechseln
* nach der Verarbeitung von Epoxidharzen Hände waschen
* im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen
* ...